Technische Detailbeschreibung
Kenndaten
Produkttyp: Downlight
Produzent: SML
Familie: Eco White R Serie
Artikelnummer: EL-E8R-20S-840	
Lichttechnik:
Lichtlenkung: facettierter Darklightreflektor
Lichtaustritt: direkt strahlend
Abstrahlwinkel: mittelbreit strahlend (60° FWHM)
Symmetrie: rotations-symmetrisch
UGR<19 gemäß EN12464
Bestückung:
Leuchtmittel: LED
Nettolichtstrom: 2200 lm
Lichtausbeute: 100 lm/W
Farbtemperatur: 4000K
Farbwiedergabeindex: CRI>80
Systemleistung: 22 W
Betriebsgerät:
Vorschaltgerät: LED Konstantstrom Driver
Material/Farbe:
Leuchtengehäuse: Aluminium
Einbauring: Aluminium weiß (Standard), schwarz, grau (optional)
Montage:
Montageart, Montageort: Einbau, in der Decke
Einbauhöhe: Leuchtenhöhe +15-20mm /Abdeckung der Leuchte nicht zulässig
Deckenausschnitt: ᴓ 205 mm
Klemmbereich: 1..35 mm
Elektrischer Anschluss:
Anschluss: Klemme, 2polig, max. 1,5mm2
Nennspannung: 220 - 240V/50-60Hz
Abmessung:
Durchmesser: 230 mm
Höhe: 102 mm
Approbation:
Schutzart: IP40
Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
Zulässige Umgebungstemperatur -20°C bis +35°C
Prüfzeichen: CE
Lebensdauer:
Lebensdauer: Lebensdauer = 50.000h (L70/B10), (bei UT max.; 70% Lichtstrom)