Technische Detailbeschreibung

Kenndaten:
Produkttyp: Wannenleuchte
Produzent: SML
Familie: Moonlight
Bestell-Nr.: SA-BA212A-43-830

Lichttechnik:
Abdeckung: Abdeckwanne, opal
Abstrahlwinkel: breit strahlend (120° FWHM)
Symmetrie: rotations-symmetrisch
Lichtaustritt: direkt strahlend

Bestückung:
Samsung LED
Nettolichtstrom: 2500 lm
Lichtausbeute: 84 lm/W
Farbtemperatur: 3000K
Farbwiedergabeindex: CRI>80
Anschlussleistung: 30 W

Betriebsgerät:
Vorschaltgerät: EVG verbaut

Material/Farbe:
Leuchtengehäuse: Metall
Abdeckung: Abdeckwanne aus PMMA

Montage:
Montageart, Montageort: Anbau, an der Decke, an der Wand

Elektrischer Anschluss:
Anschluss: Klemme, 3 polig, max. 1,5mm2
Nennspannung: 230V, AC, 50Hz

Abmessung:
Durchmesser: 419 mm
Höhe: 84 mm

Approbation:
Schutzart: IP20
Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
Zulässige Umgebungstemperatur -20°C bis +40°C
Prüfzeichen: CE